# SSVEP脑机接口演示系统

## 项目简介

本项目是一个基于稳态视觉诱发电位（SSVEP）的脑机接口演示系统，通过视觉刺激采集脑电信号进行模式识别控制机械臂移动。

## 配置参数说明

### settings.yaml 配置文件

```yaml
ECapIP: 192.168.3.3          # 脑电帽设备IP地址
ECapPort: 53129              # 脑电帽设备端口号
ssvep_threshold: 2.5         # SSVEP检测阈值
FREQS: [7, 8, 9, 10]        # 闪烁刺激频率（Hz）
```

### 参数调整说明

- **ECapIP/ECapPort**：脑电帽设备网络配置
- **ssvep_threshold**：SSVEP触发阈值，数值越高越严格
  - 因人而异，需根据实际效果调整
- **FREQS**：视觉刺激频率设置
  - 对应控制指令：7Hz(上)、8Hz(左)、9Hz(下)、10Hz(右)

## 故障排除

### 常见问题

1. **无法连接脑电帽设备**
   - 检查设备IP地址和端口是否正确
   - 删除`settings.yaml`文件中的相关参数`ECapIP`和`ECapPort`，重新运行程序自动扫描
   - 确认设备和计算机在同一网络

2. **SSVEP识别效果差**
   - 调整`ssvep_threshold`参数（降低阈值）
   - 检查电极接触质量
   - 确保被试者注意力集中在闪烁刺激上

**注意**：使用本系统前请确保已正确配置硬件设备，并仔细阅读使用说明。如遇问题请查看故障排除部分或联系开发者。